NaI探测器

产品简介

1、应用范围：2英寸的NaI探测器应用广泛，可作为配套部件用于便携式NaI谱仪、实验室NaI谱仪、固定式NaI监测仪。

2、技术参数：

* NaI晶体：Φ2×2英寸；
* 能量分辨率：≤7.5%@662keV；
* 能量范围：35keV~3MeV；
* PMT高压范围：0~1250V；
* 电路：PMT分压电路板、高压模块和数字化多道一体设计；
* 最大道值：4096道；
* 多道功能：高压控制、高压监测、信号采集、能谱输出等；
* 通讯：RS232，TTL；
* 峰飘：<1%；
* 外壳：铝合金；
* 管脚：标准14针；
* 信号接口：5芯航空插头（可定制）；
* 工作温度：-20℃~40℃；

3、质量标准：按照相关国标执行。